Installation Instructions
*************************

1. After unpacking the tar.gz file, cd to the HTS voice directory.

2. Run engine with appropriate options.

   % hts_engine -s 48000 -p 240 -a 0.55 \
     -td tree-dur.inf    -tm tree-mgc.inf    -tf tree-lf0.inf \
     -tl tree-lpf.inf    -md dur.pdf         -mm mgc.pdf \
     -mf lf0.pdf         -ml lpf.pdf         -dm mgc.win1 \
     -dm mgc.win2        -dm mgc.win3        -df lf0.win1 \
     -df lf0.win2        -df lf0.win3        -dl lpf.win1 \
     -em tree-gv-mgc.inf -ef tree-gv-lf0.inf -cm gv-mgc.pdf \
     -cf gv-lf0.pdf      -k  gv-switch.inf   -ow output.wav \
     input.lab

   % open_jtalk -s 48000 -p 240 -a 0.55 \
     -td tree-dur.inf    -tm tree-mgc.inf    -tf tree-lf0.inf \
     -tl tree-lpf.inf    -md dur.pdf         -mm mgc.pdf \
     -mf lf0.pdf         -ml lpf.pdf         -dm mgc.win1 \
     -dm mgc.win2        -dm mgc.win3        -df lf0.win1 \
     -df lf0.win2        -df lf0.win3        -dl lpf.win1 \
     -em tree-gv-mgc.inf -ef tree-gv-lf0.inf -cm gv-mgc.pdf \
     -cf gv-lf0.pdf      -k  gv-switch.inf   -ow output.wav \
     -x  dic_dir input.txt
