
EmuZ-2500 操作説明書
								2011/1/16

--- 内容

Win32用のMZ-2500エミュレータです。
Windows 2000/XP/Vista/7で動作します。
動作確認は、Windows XP SP3上で行っています。


--- 使い方

実機からROMイメージを吸い出して、以下のファイル名で実行ファイルと同じ
ディレクトリにコピーしてください。

	IPL.ROM    : IPL ROM
	KANJI.ROM  : 漢字ROM (第１水準、第２水準の順番でくっ付けたもの)
	KANJI2.ROM : 漢字ROM (MZ-1R13･･･従来のMZ用の漢字ROM)
	DICT.ROM   : 辞書ROM (MZ-1R28)
	PHONE.ROM  : 通信ROM (MZ-1E26)
	EXT.ROM    : 拡張ROM (MZ-1R12)
	FILE.ROM   : ROMファイル
	SASI.ROM   : SASIインターフェース (MZ-1E30)

IPL.ROMとKANJI.ROMがあれば一通り動作するはずです。
他のROMイメージは、あれば読み込むようになってはいます。（動作は未確認）


mz2500.exeを実行すると、ディスクが刺さっていない状態で起動します。
"FDD?" - "Insert" で適当なドライブにディスクを読み込ませてください。

現在2DDのD88フォーマットのイメージにのみ対応しています。
D88イメージの作成には、DITT.EXE（CISCさん作）を推奨します。

Windows上でイメージファイルがリードオンリーになっている場合、エミュレータ
内でもライトプロテクトが掛っていると見做されます。
リードオンリーでない場合、ディスクを抜いたとき、またはエミュレータを
終了したときに、変更内容が書き出されます。


デフォルトでは、特殊なキー操作は以下のとおりです。

	ALGO     -> 半角/漢字
	BREAK    -> PAUSE
	CLR HOME -> HOME
	COPY     -> F12
	GRAPH    -> ALT
	HELP     -> F11
	INST/DEL -> DELETE
	LOCK     -> CAPS LOCK
	カナ     -> カタカナ/ひらがな
	変換     -> 変換
	無変換   -> 無変換

	ALT+RETURNでウィンドウ/フルスクリーン切り替え
	CTRL+RETURNでマウス有効/無効切り替え

但し、Caps Lock, カタカナ/ひらがな, 半角/全角の各キーは、任意の期間だけ
押したままの状態を保つことは出来ません。
キーを離すタイミングにかかわらず、押してから３フレームだけ押した状態を
内部的に保つようになっています。

マウス有効にするとマウスカーソルが非表示になります。
マウス無効にすると再表示されます。


--- 謝辞、その他

Z80コアは、boyaさんの「JAVAによるZ80エミュレーションクラス」、およびMAMEの
Z80コアを参照させて頂きました。
FDCコアは、PIさんのXM7、およびEmuZ-2000さん＆福井さんのEmuZ-2000のコードを
参照させていただきました。
FM音源コアは、CISCさんのfmgenを使用しました。
DirectSound周りの実装の仕方はXM7のコードを参照させて頂きました。
また幾つかのI/Oの実装について、EmuZ-2000のコードを参照させて頂きました。

実機はretropc.netのMoliceさんにご提供頂きました。
幾つかの周辺機器はEmuZ-2000さんにご提供頂きました。
その他、資料＆情報ご提供頂いた皆様方に感謝します。

あと、retropc.netの掲示板で「MZ-2500のエミュレータはありませんか？」と
質問されたMZ-2500さん。
正しく貴方のあの書き込みが開発のきっかけです。多謝。

----------------------------------------
TAKEDA, toshiya
t-takeda@m1.interq.or.jp
http://takeda-toshiya.my.coocan.jp/
