Wireshark 2.9.0-477-g68ec514b The Wireshark network protocol analyzer

- Main Page
- Related Pages
- Modules
- Namespaces
- Classes
- Files

- File List
- File Members

packet-dvbci.h
1 /* packet-dvbci.h
2 * Routines for DVB-CI (Common Interface) dissection
3 * Copyright 2013, Martin Kaiser <martin@kaiser.cx>
4 *
5 * Wireshark - Network traffic analyzer
6 * By Gerald Combs <gerald@wireshark.org>
7 * Copyright 1998 Gerald Combs
8 *
9 * SPDX-License-Identifier: GPL-2.0-or-later
10 */
11
12 #ifndef __PACKET_DVBCI_H__
13 #define __PACKET_DVBCI_H__
14
15 #include <glib.h>
16 #include <epan/packet_info.h>
17 #include <epan/value_string.h>
18
19 /* event byte in the PCAP DVB-CI pseudo-header */
20 #define DVBCI_EVT_DATA_CAM_TO_HOST 0xFF
21 #define DVBCI_EVT_DATA_HOST_TO_CAM 0xFE
22 #define DVBCI_EVT_CIS_READ 0xFD
23 #define DVBCI_EVT_COR_WRITE 0xFC
24 #define DVBCI_EVT_HW_EVT 0xFB
25 /* this value is not really part of the PCAP DVB-CI specification
26 it's used as return value for dvbci_get_evt_from_addrs() when the
27 event can't be determined by looking at source and destination addresses */
28 #define DVBCI_EVT_INVALID_EVT 0x00
29
30 WS_DLL_PUBLIC const value_string dvbci_event[];
31
32 gint dvbci_set_addrs(guint8 event, packet_info *pinfo);
33
34 #endif
35
36 /*
37 * Editor modelines - http://www.wireshark.org/tools/modelines.html
38 *
39 * Local variables:
40 * c-basic-offset: 4
41 * tab-width: 8
42 * indent-tabs-mode: nil
43 * End:
44 *
45 * vi: set shiftwidth=4 tabstop=8 expandtab:
46 * :indentSize=4:tabSize=8:noTabs=true:
47 */
_packet_info
Definition: packet_info.h:44
_value_string
Definition: value_string.h:24
packet_info.h