#ANC_TEST_P_PATH_MIC_STEREO Capture
acdb_dev_id:85
!Capture
Txdevice:0

enable
TX7 HPF Switch:0
TX8 HPF Switch:0
AIF1_CAP Mixer SLIM TX7:1
AIF1_CAP Mixer SLIM TX8:1
SLIM TX7 MUX:DEC9
DEC9 MUX:DMIC4
SLIM TX8 MUX:DEC10
DEC10 MUX:DMIC3
SLIM_0_TX Channels:Two
MultiMedia1 Mixer SLIM_0_TX:1

disable
MultiMedia1 Mixer SLIM_0_TX:0
AIF1_CAP Mixer SLIM TX7:0
AIF1_CAP Mixer SLIM TX8:0
SLIM TX7 MUX:ZERO
SLIM TX8 MUX:ZERO
DEC10 MUX:ZERO
DEC9 MUX:ZERO
TX7 HPF Switch:0
TX8 HPF Switch:0

#ANC_TEST_S_PATH_MIC_STEREO Capture
acdb_dev_id:88
!Capture
Txdevice:0

enable
TX7 HPF Switch:0
TX8 HPF Switch:0
AIF1_CAP Mixer SLIM TX7:1
AIF1_CAP Mixer SLIM TX8:1
SLIM TX7 MUX:DEC8
DEC7 MUX:ANC2_FB
ANC2 MUX:DMIC3
SLIM TX8 MUX:DEC7
DEC8 MUX:ANC1_FB
ANC1 MUX:DMIC3
ANC1 FB MUX:EAR_HPH_L
SLIM_0_TX Channels:Two
MultiMedia1 Mixer SLIM_0_TX:1

disable
MultiMedia1 Mixer SLIM_0_TX:0
AIF1_CAP Mixer SLIM TX7:0
AIF1_CAP Mixer SLIM TX8:0
SLIM TX7 MUX:ZERO
SLIM TX8 MUX:ZERO
DEC7 MUX:ZERO
ANC2 MUX:ZERO
ANC1 MUX:ZERO
DEC8 MUX:ZERO
ANC1 FB MUX:ZERO
TX7 HPF Switch:0
TX8 HPF Switch:0

#ANC_TEST_E_PATH_MIC_STEREO Capture
acdb_dev_id:91
!Capture
Txdevice:0

enable
TX7 HPF Switch:0
TX8 HPF Switch:0
AIF1_CAP Mixer SLIM TX7:1
AIF1_CAP Mixer SLIM TX8:1
SLIM TX7 MUX:DEC8
DEC7 MUX:ANC2_FB
ANC2 MUX:DMIC4
ANC1 MUX:DMIC4
SLIM TX8 MUX:DEC7
DEC8 MUX:ANC1_FB
ANC1 FB MUX:EAR_HPH_L
SLIM_0_TX Channels:Two
MultiMedia1 Mixer SLIM_0_TX:1

disable
MultiMedia1 Mixer SLIM_0_TX:0
AIF1_CAP Mixer SLIM TX7:0
AIF1_CAP Mixer SLIM TX8:0
SLIM TX7 MUX:ZERO
SLIM TX8 MUX:ZERO
DEC7 MUX:ZERO
ANC2 MUX:ZERO
DEC10 MUX:ZERO
ANC1 FB MUX:ZERO
TX7 HPF Switch:0
TX8 HPF Switch:0

#ANC_TEST_S_PATH_HANDSET_SPKR_ANC_MONO
acdb_dev_id:86
!Playback
Rxdevice:0

enable
ANC Function:ON
SLIM RX1 MUX:AIF1_PB
SLIM_0_RX Channels:One
RX1 MIX1 INP1:RX1
CLASS_H_DSM MUX:DSM_HPHL_RX1
RX1 Digital Volume:87
DAC1 Switch:1
ANC Slot:7
SLIMBUS_0_RX Audio Mixer MultiMedia1:1

disable
SLIMBUS_0_RX Audio Mixer MultiMedia1:0
ANC Slot:0
SLIM RX1 MUX:ZERO
RX1 MIX1 INP1:ZERO
RX1 Digital Volume:0
DAC1 Switch:0
ANC Function:OFF

#ANC_TEST_E_PATH_HANDSET_SPKR_ANC_MONO
acdb_dev_id:89
!Playback
Rxdevice:0

enable
ANC Function:ON
SLIM RX1 MUX:AIF1_PB
SLIM_0_RX Channels:One
RX1 MIX1 INP1:RX1
CLASS_H_DSM MUX:DSM_HPHL_RX1
RX1 Digital Volume:87
DAC1 Switch:1
ANC Slot:8
SLIMBUS_0_RX Audio Mixer MultiMedia1:1

disable
SLIMBUS_0_RX Audio Mixer MultiMedia1:0
ANC Slot:0
SLIM RX1 MUX:ZERO
RX1 MIX1 INP1:ZERO
RX1 Digital Volume:0
DAC1 Switch:0
ANC Function:OFF
